Общество с ограниченной ответственностью
«Современное снабжение»
Адрес: 422545, Республика Татарстан,
город Зеленодольск, улица Бакы Урманче, дом 6,
Тел.: +7 (917) 898 83 08, Факс: 8 (843) 716 82 49, 
E-mail: sovsnab16@yandex.ru, Сайт: http://sovsnab16.ru/   



	
ДЛЯ ЗАКАЗА ПАРОВОГО БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БИТП)


	Сведения о заказчике

	Наименование объекта
	 

	Заказчик
	 

	Адрес
	 

	Ф.И.О. Контактное лицо
	 

	Контактный телефон
	 

	Контактный факс/ E-mail
	 

	Размещение теплового пункта
	

	Техническое задание для проектирования БТП 

	Давление пара
	бар
	 Min 
	Max

	Температура пара (если пар перегретый)
	oC
	[bookmark: _GoBack] 

	Резервирование парового теплообменника
	 Да
	%

	
	 Нет
	

	Необходимость возврата конденсата
	 Да
	 Нет

	Протяженность конденсатной линии от теплового пункта до точки сбора конденсата
	м
	
	

	Подъем конденсатной линии от теплового пункта до точки сбора конденсата
	м
	
	 

	Избыточное давление в точке сбора конденсата (деаэратор, конденсатный бак и т.д.)
	бар
	
	

	Отопление
	Тепловая нагрузка
	Гкал/час
	

	
	Температурный график системы отопления в зимний период
	oC
	 Вход Т12
	 Выход Т22

	
	Потери давления в системе отопления
	м.в.ст.
	 

	
	Резервирование насоса
	 100%

	
	
	 на склад

	
	
	 сдвоенный

	
	Максимальное рабочее давление в системе
	бар
	 



	Вентиляция
	Тепловая нагрузка
	Гкал/час
	 

	
	Температурный график системы отопления в зимний период
	oC
	Вход Т12
	Выход Т22

	
	Потери давления в системе отопления
	м.в.ст.
	 

	
	Резервирование насоса
	 100%

	
	
	 на склад

	
	
	 сдвоенный

	
	Максимальное рабочее давление в системе
	бар
	 

	ГВС
	Тепловая нагрузка
	Гкал/час
	 

	
	Температура холодной воды
	oC
	 

	
	Температура горячей воды
	oC
	 

	
	Давление холодной воды на входе в БИТП
	бар
	 

	
	Необходимое давление горячей воды
	бар
	 

	
	Необходимость в установке циркуляционной линии ГВС
	 Да

	
	
	 Нет

	
	Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода
	%
	 

	
	Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС
	м.в.ст.
	 

	
	Резервирование насоса
	 100%

	
	
	 на склад

	
	
	 сдвоенный

	
	Максимальное рабочее давление в системе
	бар
	 

	Дополнительная информация
	  

	Автоматическая подпитка водяного контура 
 
	Да
 
	Нет

	Расходомер на холодную воду
 
	Да
 
	Нет

	Диспетчеризация 
	Да 
	Нет

	Коммерческий узел учета
	Да 
	Нет

	Размеры свободного пространства для установки БИТП (длина х ширина х высота), м
	  

	Проемы для проноса (ширина х высота), м
	 

	Примечание:
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